**Wortnerův dům – expozice Věčné objekty**

**Objekt_nepristupny.png**

obtizny teren onobtizny sklon onhlavni vchod onbocni vchod onschody ontocite schody onvytah onplosina vytah pro os s omezenou sch pohybu onliziny nebo rampa onuzke dvere nebo prujezdy onbezbarierova toaleta onupravena toaleta onstandardni toaleta on

Ke stále expozici v suterénu sestupuje -16 - 2 - 6 schodů, zalomených do oblouku, schody jsou bez kontrastu (vyjma průchodné podesty v lomení schodiště), madla po obou stranách schodiště.

Samostatné bezbariérové WC je umístěno v přízemí v blízkosti dámských a pánských sociálních zařízení. Dveře o šířce 80 cm se otevírají ven a jsou opatřeny madlem a zámkem zjistitelným zevnitř. Rozměr kabiny 155 x 197 cm, mísa (47 cm) s bočním nástupem (dostatečný odstup od pevné překážky). Pevné a sklopné madlo u WC, toaletní papír v dosahu mísy. Splachování vzadu. Umyvadlo s podjezdem. WC není vybaveno přebalovacím pultem.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené jsme nezaznamenali.

*Na webové stránky knihovny k informacím o přistupnosti prosíme připojit fotografie.*